Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač

Obchodné meno/názov:

Sídlo/adresa alebo miesto podnikania:

Údaj o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoba oprávnená konať za uchádzača:

Tel.:

E-mail:

Bankové spojenie a číslo účtu (IBAN):

týmto predkladám verejnému obstarávateľovi Obec Lemešany návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria, ktorým je najnižšia cena na predmet zákazky „**Dodanie komunálneho malotraktora s čelným nakladačom**“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cena v EUR bez DPH** | **Cena v EUR s DPH** |
| **Cena za celý rozsah predmetu zákazky** |  |  |

Uchádzač je platiteľ DPH v SR:  **áno / nie**

K cene **bude / nebude** účtovaná DPH v zákonnej výške ..................... %.

Zároveň sa zaväzujem, že v prípade, ak moja ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, v lehote určenej verejným obstarávateľom s ním uzavriem zmluvu na dodanie predmetu obstarávania v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je prílohou k výzve na predkladanie ponúk.

Meno a priezvisko, titul uchádzača/

osoby oprávnenej konať za uchádzača:  ................................................................................................

V .................... dňa ...........................

................................................

Podpis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONUKY

**Uchádzač:**

Obchodné meno/názov:

Sídlo/adresa alebo miesto podnikania:

IČO:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Spĺňa / nespĺňa** | **Číselný údaj a typ/značka, ak relevantné** |
| Motor:  diesel, 3 alebo 4-valec | **/** |  |
| vodou chladený | **/** |  |
| výkon minimálne v intervale 26 - 35 HP | **/** |  |
| Riadenie: prednou nápravou – servoriadenie | **/** |  |
| Prevodovka: hydrostatická alebo mechanická, plne synchronizovaná | **/** |  |
| Pohon: 4 x 4 s prednou i zadnou uzávierkou diferenciálu, možnosť vypnutia prednej nápravy | **/** |  |
| Spojka: dvojitá kotúčová | **/** |  |
| Brzdy: olejové kotúčové brzdy (parkovacia vzadu) | **/** |  |
| Hydraulický systém: 1 x dvoj činný okruh | **/** |  |
| Vývodový hriadeľ: predný, zadný a medzi nápravový | **/** |  |
| Nezávislé vývodové hriadele – zaradenie pod záťažou cez PTO spojku | **/** |  |
| Kolesá: predné napr. 6,5/80-12, zadné napr. 250/80-18, prestaviteľný disk | **/** |  |
| Trojbodový záves predný | **/** |  |
| Trojbodový záves zadný | **/** |  |
| Čelný nakladač | **/** |  |
| Kabína uložená na silentblokoch | **/** |  |
| Rozmery stroja (dĺžka x šírka x výška): cca 2700 - 3000 mm x 1070 – 1250 mm x 2150 mm | **/** |  |

*(pozn.: Uchádzač vyznačí, či jeho ponuka vyhovuje požadovaným parametrom a ak je to relevantné, uvedie presný typ alebo značku. V prípade, ak je v opise položky uvedený číselný údaj, uchádzač tiež uvedie skutočnosť podľa ponuky.)*

Meno a priezvisko, titul uchádzača/

osoby oprávnenej konať za uchádzača:  ................................................................................................

V .................... dňa ...........................

................................................

Podpis